|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Модель вагона** |
| **11-217** | **11-066** | **11-К001** | **11-264** | **11-270** | **11-276** | **11-260** | **11-280** | **11-286** |
| Грузоподъемность, т | 68 | 66 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 |
| Масса вагона (тара), т | 23 | 22 | 23 | 25 | 24,5 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1283 | 1280 | 1285 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
| Длина кузова внутри, мм | 13844 | 13844 | 13844 | 13082 | 13844 | 13844 | 16080 | 15724 | 15724 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2764 | 2760 | 2760 | 2764 | 2764 | 2764 | 2760 | 2764 | 2764 |
| Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Размеры дверного проема, мм | 3794х2343 | 2000х2343 | 2000х2296 | 3794х2343 | 3802х2343 | 3802х2334 | 3973х2717 | 3802х2334 | 3802х2334 |

**Модели крытых вагонов и их характеристики.**