**Модели полувагонов и их характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Модель вагона** |
| **12-1000** | **12-726** | **12-127** | **12-753** | **12-757** | **12-П153** | **12-175** |
| Грузоподъемность, т | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 63 | 69 |
| Масса вагона (тара), т | 22 | 22 | 23,9 | 22,5 | 25 | 23,2 | 25 |
| Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2800 | 3050 |
| Длина кузова внутри, мм | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 12480 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2965 |
| Ширина дверного проема, мм | 2530 | 2482 | - | 2530 | 2766 | 2610 | - |
| Число торцевых дверей, шт. | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | нет |
| Число разгрузочных люков, шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | нет |
| Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 | 1327х1540 | - | 1327х1540 | 1370х1540 | 1385х1550 | - |